【별표 2】

유해화학물질 소량 산정방법

1. 별표 1에서 규정하고 있는 유해화학물질 이외의 소량은 유해성 분류기준에 따라 아래의 산정기준표를 이용하여 산정하여야 한다.

가. 유해성 분류기준은 법 제16조 및 규칙 제12조제3항에 따라 국립환경과학원장이 고시하는 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른다.

나. 유해화학물질의 물리적 위험성, 건강 및 환경유해성 분류기준을 확인하여 가로축과 세로축이 만나는 지점의 수치를 일일 취급기준으로 한다. 보관·저장기준은 일일 취급기준에 15를 곱한 수치로 산정한다. 이때 2가지 이상의 분류기준을 가진 경우에는 가장 작은 수량을 적용한다.

구 분		급성 독성1				기타 건강유해성 및 환경유해성	비고
		구분1	구분2	구분3	구분4
폭발성물질	구분1∼구분2	200	200	200	200	200
	구분3이상	400	400	400	400	400
인화성가스	구분1	5	50	100	200	200
	구분2	50	100	200	400	400
인화성액체	구분1	5	50	100	200	200
	구분2	50	200	400	400	400
	구분3	200	200	400	400	400
인화성 에어로졸	구분1	5	50	100	200	200
	구분2	50	200	400	400	400
인화성고체	구분1	200	400	400	400	400
	구분2	400	400	400	400	400
산화성가스	구분1	5	50	100	200	200
산화성액체	구분1	50	200	400	400	400
	구분2이하	200	400	400	400	400
산화성고체	구분1	200	400	400	400	400
	구분2이하	400	400	400	400	400
고압가스	압축·액화·냉장 액화·용해	5	50	100	200	200
자기반응성	구분1∼구분7	50	200	400	400	400
자연발화성 액체	구분1
자연발화성 고체	구분1
자기발열성 물질	구분1∼구분2
물반응성	구분1∼구분3
유기과산화물	구분1∼구분2	200	200	200	200	200
	구분3 이상	400	400	400	400	400
금속부식성 물질		50	200	400	400	400
물리적 위험성 구분없음 (기체/액체/고체)2		5/200/ 400	50/400/ 400	100/400/400	200/400/400	200/400/400
비고 1. 급성 독성은 경구, 경피, 흡입노출 분류기준을 사용하며, 값이 2가지 이상인 경우에는 독성이 높은 기준을 적용한다. 2. 물리적 위험성 구분이 없는 경우에는 20℃, 1기압에서의 물질의 상태와 급성 독성 구분에 따라 기준량을 선정한다.

(단위 : kg)